**附件三**

安全防护、文明施工措施费用考核表（装修施工阶段）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | |
| 序号 | 类别 | 考核标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| 1 | 文明施工与  环境保护 | 1. 围挡设置不符合要求，扣5分 2. 现场大门及车辆冲洗设施不符合要求，扣3-5分 3. 主干道、加工区未硬化和现场未绿化，扣1-5分 4. 八牌两图不符合要求，扣3-5分 5. 未设置旗杆旗台，扣3-5分 6. 未设置安全标志牌、操作规程牌，扣3-5分 7. 办公区、生活区未达标，扣1-5分 8. 材料未分类码放，设牌，扣1-5分 9. 消防器材不符合要求，扣1-5分 10. 未采取砂石覆盖和降尘措施，扣1-5分 11. 未设置水冲式厕所，扣2分 12. 现场垃圾存放、清运不符合要求，扣扣1-3分 | 30 |  |
| 2 | 高处作业  防护 | 1. 个人防护用品不符合要求，扣5-10分 2. 定型化防护棚不符合公司图集要求，扣5-10分 3. “四口”未按公司图集要求设置防护设施，扣5分 4. “五临边”未按公司图集要求设置防护设施，扣5分 | 20 |  |
| 3 | 临时用电 | 1. 配电室总柜参数设置不符合要求，扣1-5分 2. 分箱、开关箱位置和参数不符合要求，扣1-5分 3. 违反“一机一闸一漏”、乱拉线、电缆未埋地，扣5分 4. 未按要求重复接地、防雷接地，扣1-5分 5. 未按要求做外电防护，扣1-5分 6. \*未设保护接零，不符合TN-S保护接零系统，扣5分 7. 未编制审批装饰装修阶段临时用电施工组织设计，扣10分 8. 装修用电乱拉线、电缆拖地未挂设，扣5分 9. 手持电动机具违反“一机一闸一漏”、Ⅰ类手持电动机具无保护零线，扣5分 | 20 |  |
| 4 | 应急救援 | 1. 应急物资不全，扣2-6分 | 10 |  |
| 5 | 安全教育 | 1. \*未做三级安全教育培训，扣5分 2. \*特种所业人员是否持证上岗，扣10分 3. \*安管人员是否持证上岗，扣10分 | 10 |  |
| 6 | 其他 | 1. 安责险是否按要求缴费，扣10分 2. \*特种设备是否按要求检验检测，扣10分 3. \*超危大工程是否按要求编制方案、专家论证，扣10分 4. 吊篮未办理使用登记、安全防护设施不全，扣10分 5. \*安全防护、文明施工措施费用是否单独列支，扣10分 | 10 |  |
| 考核项目合计 | |  | 100 |  |

注：\*标记的是保证项目，保证项目得分率必须100%否则考核结果不合格处理。

考核人： 拨款比例： 考核日期：